1 DIŞ CEPHE ISI YALITIM MANTOLAMA SİSTEMİ

* Dış cephe ısı yalıtım mantolama sistemleri yapılacak. 5 cm dalmaçyalı karbonlu levha yapıştırıcı levha sıvası ve levha filesi üzerine dekoratif sıva yapılıp üzerine 1 kat astar boya 2 kat slikonlu dış cephe boyası ile boyanması
* Yapılan dış yalıtım manto sistemine altına yaklaşık 50 cm yüksekliğinde cephe çevre çimento esaslı kireçsiz iki kat serpme kara sıva dişli yapılması
* Yapılan serpmenin üzerine siyah renkli dış slikonlu yalıtımlı elastiken boya ile boyanması

2 ÇATI ONARIMI – YENİLEME

* Çatı yenileme: Eski çatının sökülmesi ve atılması
* Eski çatının kullanılan tüm malzemelerinin yeniden değerlendirilip yeni çatı oluşturulması
* Yeniden yapılacak çatı üstü galvanizli sac olarak ve boyalı oluk yapımı ve 4 inişli olacak
* Tüm gidecek malzemeler yüklenici firma tarafından temin edilecek ve uygulama olarak 1. Sınıf yapılacaktır.
* Sacın altına 2cm mebran serilecek.
* Çatı altına İzocam yapılacak

3 PARKE YAPIMI

* 100 M2 (2 ayrı sınıf) parke yapılacak.
* laminant parke yapımı işçilikli malzemelli yapılacak. Yapılacak parke 32. sınıf olacaktır.
* Zemine 3mm kapron döşenecek süpürgelikler 6cm olacak.

4 PİMAPEN SINIF KAPISI

* Eski kapı sökülecek diğer sınıfa aktarılacak.
* Yeni pimapen kapı yapılacak. Yeni kapı kasası pervazıyla beraber yapılacak.
* Her iki kapıda da onarım gerektiren yerler yapılacak.

5 AYAKLI LAVABO

* mevcut lavabolar yüksek olduğundan dolayı anasınıfı öğrencilerin kullanabileceği yarım ayaklı mesafeye indirilecek.
* 2 adet yarım ayaklı lavabo yapılacak.
* Gerekli tesisat onarımları yapılacak

6 OKUL PENCERELERİNİN PİMAPEN YAPILMASI

* mevcut ahşap pencerelerin sökülmesi ve yerine 80 lik pvc pencere yapılması
* yapılan pencereler ısıcam olacak.

7 OKULUN İÇ CEPHE BOYASININ YAPILMASI

* eski bozuk ve kabarmış yerlerin kazınıp yeniden alçı yapılması
* yapılan yüzeylerin tamamına astar çekilip 2 kat silikonlu boya le boyanması
* tavanlarında boyanması

8 OKUL DIŞ KAPI BOYANMASI

* bozuk ve kabarmış yerlerin kazılması üzerine 1 kat antipas çekimi 1 kat da yağlı boya yapımı